|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov zariadenia resp. logického celku: Natieračská linka** | | | | | | |
| Hlavné technické údaje | | **Parameter** | **MJ** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota parametra predkladateľa ponuky** | **Cena v EUR bez DPH** |
| Systém pre 2k náterové systémy | [áno/nie] | áno |  |  |
| Systém pre jednozložkové náterové systémy | [áno/nie] | áno |  |
| Barel pre jednozložkové náterové systémy | l | Min. 200 l |  |
| Barel vybavený miešačkou farieb s výkonom | [kW] | min 0,25 |  |
| Počet striekacích pištolí | ks | 12 |  |
| Kontrolný ovládací panel s  displejom | [áno/nie] | áno |  |
| Schopnosť nalakovať konštrukciu v šírke 2500 mm | [áno/nie] | áno |  |
| Schopnosť nalakovať konštrukciu vo výške 600 mm | [áno/nie] | áno |  |
| Minimálna dĺžka materiálu | [mm] | 3500 |  |
| Typ náterov rozpúšťadlový | [áno/nie] | áno |  |
| Sušiaci box | [áno/nie] | áno |  |
| Počet ventilátorov v sušiacom boxe | ks | Min. 4 |  |
| Výkon ventilátorov v sušiacom boxe | kW | Min. 3 |  |
| 3D skener pre automatizovaný spôsob náterov | [áno/nie] | áno |  |
| Filter pre náterový prach | [áno/nie] | áno |  |
|  | | Reťazové dopravníky vstupné a výstupné | [áno/nie] | áno |  |
|  | | Bočné dopravníky | [áno/nie] | áno |  |
| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia | Doprava stroja na miesto prevádzky:  **Krásno nad Kysucou 1961, 023 02** | | | | |  |
| Montáž, zapojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky | | | | |  |
| **Suma spolu:** | | | | | |  |

Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky:

Obchodné meno výrobcu zariadenia/logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:

Dátum vypracovania cenovej ponuky:

Platnosť cenovej ponuky:

Typové označenie zariadenia/ logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:

Pečiatka+ podpis