|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov zariadenia resp. logického celku: Systém tvarového pálenia otvorov a výrezov profilov** | | | | | | |
| Hlavné technické údaje | | **Parameter** | **MJ** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota parametra predkladateľa ponuky** | **Cena v EUR bez DPH** |
| Robotické centrum tvarového pálenia otvorov a výrezov profilov s plazmovým 3D horákom | [áno/nie] | áno |  |  |
| Jazyk ovládacieho softwaru slovenský/český | [áno/nie] | áno |  |
| Exportér výrobných dát | [áno/nie] | áno |  |
| Vstupný dopravník pre nosníky min 12 m dĺžky pre automatický proces, extra bezpečnostná zóna pre nosníky min. dĺžky 18 m pre manuálny proces. | [áno/nie] | áno |  |
| Operatívne osi robotického systému | počet | 8 |  |
| Schopnosť integrácie do existujúcej linky pre plne automatickú prevádzku | [áno/nie] | áno |  |
| Integrované automatické meranie profilu | [áno/nie] | áno |  |
| Pohyb priečnych dopravníkov na vstupe aj výstupe v dvoch smeroch | [áno/nie] | áno |  |
| Extrakčná jednotka filtrácie prachu a výparov | [áno/nie] | áno |  |
| Automatické čítanie súborov DStV | [áno/nie] | áno |  |
| Operačný systém hlavnej ovládacej jednotky | - | Microsoft Windows |  |
| Operačná výška | [mm] | Interval - [15-500] (ponúknutá hodnota môže byť rozsahom aj mimo uvedený interval, ale musí pokryť minimálne uvedený interval) |  |
| Operačná šírka | [mm] | Interval - [60-1000] (ponúknutá hodnota môže byť rozsahom aj mimo uvedený interval, ale musí pokryť minimálne uvedený interval) |  |
| Najmenší profil spracovaný automaticky | [mm] | Min. 1400 mm |  |
| Hrúbka vstupného materiálu | [mm] | Interval - [5-70] (ponúknutá hodnota môže byť rozsahom aj mimo uvedený interval, ale musí pokryť minimálne uvedený interval) |  |
| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia | Doprava stroja na miesto prevádzky:  **Krásno nad Kysucou 1961, 023 02** | | | | |  |
| Montáž, zapojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky | | | | |  |
| Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom alebo českom jazyku | | | | |  |
| **Suma spolu:** | | | | | |  |

Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky:

Obchodné meno výrobcu zariadenia/logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:

Dátum vypracovania cenovej ponuky:

Platnosť cenovej ponuky:

Typové označenie zariadenia/ logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:

Pečiatka+ podpis